原理：

1)客户端PXE网卡启动

2)从DHCP服务器获得IP

3)从TFTP服务器上下载pxelinux.0、default

4)根据配置文件default指定的vmlinuz、initrd.img启动系统内核,并下载指定的ks.cfg文件

5)跟据ks.cfg去(HTTP/FTP/NFS)服务器下载RPM包并安装系统

6)完成安装